
**Инструкция по настройке программного телефона 3CXPhone.**

**Для лучшего качества связи рекомендуем докупить *G.729* кодек.**


Скачайте 3CXPhone c сайта производителя <http://www.3cx.com/VOIP/voip-phone> ,

и запустите установочный файл:


1. Нажмите кнопку «Next»




2. Согласитесь с условиями лицензии и нажмите кнопку «Next»




3. Выбирите папку для установки и нажмите кнопку «Next»



4. Далее опять нажимаем кнопку «Next»



5. В следующем окне выбираем «Launch 3CXPhone» и нажимаем кнопку «Next»



6. Нажмите кнопку «Настройка»




7. Затем нажмите на иконку «Сonnection»



8. При покупке услугиАО «KazTransCom» выдаст Вам следующие параметры вашего аккаунта:

* Логин;
* Пароль;
* IP адрес SIP-сервера (Пример IP адреса: 195.210.46.100);
* Доменное имя SIP-сервера (Пример доменного имени: kaztranscom.kz ).

9. В следующем окне заполнянем параметры Вашего аккаунта:



**ID:** указываем Ваш ***Логин*** из пункта 8

**Password:** указываемВаш ***Пароль*** из пункта 8

**Extension:** указываем Ваш ***Логин*** из пункта 8

Domain/Realm: указываем ***Доменное имя*** или ***IP - адрес SIP сервера*** из пункта 8.

10. Настройка закончена



Если на экране телефона появилась надпись «Available», вы можете совершить вызов.

Если у Вас есть дополнительные вопросы или Вы хотите получить помощь в настройке оборудования – Вы всегда можете обратиться в Call Centre позвонив по номер 8 800 099 0099 (звонки с городских номеров бесплатные) или по городским номерам, указанным на сайте: <http://www.kaztranscom.kz>.