**Инструкция по инсталляции и настройке программного телефона SJphone**

**Для лучшего качества связи рекомендуем докупить *G.729* кодек.**

**Возможности:**

* Поддержка стандарта SIP
* Поддержка стандарта H.323
* Полный набор телефонных сервисов {DND, Mute, Redial, Flash, 3-way calls}
* Мастер настройки динамика и микрофона
* Поддержка кодеков {G.711, GSM, iLBC, Speex}
* Механизм акустического эхоподавления
* Автоматическое определение настроек через NAT
* DTMF опции: in-band, out-of-band, INFO, 2833
* Поддержка DNS
* Поддержка визуализации интерфейса (скины)
* Поддержка 3-х линий связи
* Адресная книга XML
* Возможна интеграция с USB handsets

**Установка.**


Скачайте и установите SJphone <http://www.sjlabs.com/sjp>

После установки, запустите SJphone и выполните настройку программного телефона:


1. Нажмите кнопку «Next»




2. Нажмите кнопку «Next»




3. Выберите устройство для записи/воспроизведения звука и нажмите кнопку «Next».




4. Проверьте уровень громкости и нажмите «Next».



5. Отрегулируйте громкость микрофона и нажмите «Next»



1. Проверьте правильность настроек, сначала записав голос (нажмите кнопку «Record»), а затем прослушайте его (нажмите кнопку «Play»)




1. Затем нажмите кнопку «Finish»




**Следующий шаг - настройка профиля.**


1. Нажмите на «Menu» и зайдите в «Options»



9. Переходим на закладку «Profiles» и нажимаем кнопку «New»



10. Задаем имя новому профилю, например «p-one», и жмем кнопку «ok»




11. При покупке услугиАО «KazTransCom» выдаст Вам следующие параметры вашего аккаунта:

* Логин;
* Пароль;
* IP адрес SIP-сервера (Пример IP адреса: 195.210.46.100);
* Доменное имя SIP-сервера (Пример доменного имени: kaztranscom.kz ).

12. Переходим на закладку «SIP Proxy», и заполняем поля


Domain/Realm: указываем ***Доменное имя*** или ***IP - адрес SIP сервера*** из пункта 11.

Жмем «OK»




Domain/Realm: указываем ***Доменное имя*** или ***IP - адрес SIP сервера*** из пункта 11.

Во вкладке Initialization ставим галочки в колонках для caller ID



13. В поле «Account»,«Caller ID» и «Password» указываем данные из пункта 11 жмем кнопку «ОК»:




**Password:** указываемВаш ***Пароль*** из пункта 11

**Caller ID:** указываем Ваш ***Логин*** из пункта 11

**Account:** указываем Ваш ***Логин*** из пункта 11

13. Далее, жмем кнопку «ОК»



14. Если данные внесены правильно, вы увидите надпись на экране вашего телефона –

**SIP: registered as**



15. Настройка закончена.

Если у Вас есть дополнительные вопросы или Вы хотите получить помощь в настройке оборудования – Вы всегда можете обратиться в Call Centre позвонив по номер 8 800 099 0099 (звонки с городских номеров бесплатные) или по городским номерам, указанным на сайте: <http://www.kaztranscom.kz>.