
**Инструкция по инсталляции и настройке программного телефона X-Lite**

Вниманию клиента! При использование бесплатных версий softphone качество связи ухудшается по причине отсутствия поддерживающих кодеков. Поэтому рекомендуется приобретение кодеков для получения качественной связи.

**Для лучшего качества связи рекомендуем докупить *G.729* кодек.**

Скачайте и установите X-Lite c сайта производителя <http://www.counterpath.com/x-lite-download>.


1. После установки программы, необходимо будет пройти ссылке: Softphone=> Account Settings:



1. При покупке услугиАО «KazTransCom» выдаст Вам следующие параметры вашего аккаунта:

* Логин;
* Пароль;
* IP адрес SIP-сервера (Пример IP адреса: 195.210.46.100);
* Доменное имя SIP-сервера (Пример доменного имени: kaztranscom.kz ).

1. В следующем окне заполнянем параметры Вашего аккаунта:



**Аddress**: указываем ***IP - адрес SIP сервера*** из пункта 2

Send outbound via – отмечаем «proxy»

Затем нажимаем **«Применить» и «Ок»**

**Authorization name:** указываем Ваш ***Логин*** из пункта 2

**User ID:** указываем Ваш ***Логин*** из пункта 2

**Domain:** указываем ***Доменное имя*** из пункта 2

**Password:** указываемВаш ***Пароль*** из пункта 2

Display Name: сюда можно написать Ваше Имя или Ваш номер

3. Если данные указаны верно, вы увидите статус Available и ваш номер напротив надписи X-Lite4. Настройка закончена.



Если у Вас есть дополнительные вопросы или Вы хотите получить помощь в настройке оборудования – Вы всегда можете обратиться в Call Centre позвонив по номер 8 800 099 0099 (звонки с городских номеров бесплатные) или по городским номерам, указанным на сайте: <http://www.kaztranscom.kz>.